附件：拟购霍邱县第六人民医院（六安市中医院马店院区）国家传染病智能检测预警前置软件配套项目（第二次）初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：                                 
备注：
1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部☑、后勤保障部□及其他□          】：LASZYYXXK@163.com ）；
2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。
4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。
附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。
5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。
附件：拟购项目初步参数结构
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）

	序号
	系统模块
	初步参数设置情况
	是否设置为为★
	
	
	

	1
	前置服务器
	1、采用国产自研ARM架构CPU，CPU核数≥48个物理核，主频≥2.6GHz，配备冗余电源； 
2、内存≥32GB*4；
3、配置1张千兆电口网卡+1张万兆光口网卡；
4、存储介质：SSD；实际可用存储容量>1T；RAID模式：RAID1； 
5、配置 OpenGauss 5.0.0 及以上或者是同等架构的数据库；
6、建议使用欧拉、麒麟、统信等国产操作系统的服务器版；
7、为满足医院后续业务发展需要，需支持通过License扩展相关虚拟化套件；
8、提供产品制造厂商三年产品质保。（提供原厂售后服务承诺函）
	
	
	
	

	2
	安全网关
	1、1U机架式设备，配置固态硬盘，吞吐性能≥3Gbps，IPSEC VPN可加密性能（SM3+SM4）≥200Mbps，VPN隧道数≥50，接口≥6千兆电口，三年质保；
2、支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议；
3、内置百万级病毒特征库，支持对HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP协议病毒的查杀；
4、具备专门的勒索病毒防护功能块，区别于常规的防病毒功能，能够对特定业务进行勒索风险的自动化评估，并依据这些评估结果智能地制定防护策略；
5、内置不低于13000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则；
6、支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁；
7、支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理；
8、实现安徽省食源性疾病报告系统、国家传染病监测预警系统等与疾控专用网络的互联互通，保障数据的实时、高效传输。通过无缝替换现有的VPN客户端方式完成，极大增强网络传输的安全可靠性；
9、支持3种以上的用户认证方式,包含但不限于单点登录、本地账号密码、外部账号密码认证；
10、支持多项安全功能，包括链路状态检测、流量管理控制、防DDoS（拒绝服务）攻击机制、文件过滤、IPSEC VPN加密连接；
11、支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等；
12、支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上；
13、支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生；
14、支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改；（提供功能截图证明和提供第三方机构检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）
15、提供三年7*24H的技术人员线上远程服务；
[bookmark: _GoBack]16、本设备能够同时确保前置软件所连接的VPN备用网络与电子政务外网之间的融合与畅通，以维持疫情报告的稳定性。若医疗机构的前置软件发生故障并持续1小时无法正常运作，其可利用防火墙功能将网络连接切换至VPN备用网络，以便及时提交疫情报告。
	
	
	
	

	3
	集成服务
	服务内容包含但不限于：安装调试服务、配合软件部署服务、技术支持服务等
	
	
	
	


注：报价包括总价及分项报价表
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